**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ ФАБРИЧНО НОВА АВТОВИШКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**Представено от:**

*(Наименование на лицето и ЕИК или друга идентификация)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с цитирания по-горе предмет:

**Част І: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя**

1. Предлагаме да доставим ***1 (един) брой*** ***фабрично нова автовишка*** със следните характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Изисквания на Възложителя*** | ***Предложение на участника*** |
| 1. | Предлаганата автовишка, бордова да е фабрично нова и неупотребявана |  |
| 2. | Работна височина - 22м - 24м |  |
| 3. | Максимална работна височина на пода на коша - ≥ 20м |  |
| 4. | Максимално странично достигане - ≥ 11м |  |
| 5. | Телескопично разтягане на стрелата |  |
| 6. | Ъгъл на въртене – 360 градуса |  |
| 7. | Аварийна система за ръчно прибиране на стрелата |  |
| 8. | Размери на коша:  \* Дължина – 1,2м ÷ 1,5м  \* Ширина – 0,6 ÷ 0,7м  \* Височина – 1,0м ÷ 1,1м |  |
| 9. | Въртене на коша – 180 градуса (90 + 90) |  |
| 10. | Товароподемност на коша - ≥200кг |  |
| 11. | Управление на стрелата:  \* От долен пулт  \* Автономно от коша |  |
| 12. | Допустим наклон на работната площадка – 5 градуса |  |
| 13. | Стабилизатори – хидравлични |  |
| 14. | Двигател – дизелов, съобразен с европейски стандарт за изгорели газове EВРО 6 или еквивалент |  |
| 15. | Предавателна кутия – механична, минимум 5-степенна |  |
| 16. | Колесна формула – 4 х 2 |  |
| 17. | Врати – 2 |  |
| 18. | Места – 2 + 1 |  |
| 19. | Шкафове за съхранение на: инструменти – ръчна бормашина, ъглошлайф, кабелни удължители и др.; материали – кабели, нови осветителни тела, демонтирани осветителни тела и др. по малогабаритни; агрегат |  |
| 20. | От всички страни на каросерията да има борд с височина 1м. |  |
| 21. | Климатик |  |
| 22. | Габаритни размери на автовишката:  \* Дължина - ≤ 7,5м  \* Ширина - ≤ 2,5м  \* Височина - ≤ 3,2м |  |

**2. Гаранционен срок:**

Гаранционният срок на предлагана автовишка е  *……………..*(…………………) месеца, считано от датата на доставка.

**3. Срок за изпълнение на доставката:**

Доставката ще бъде осъществена в срок до *………(……………….)* календарни дниот датата на сключване на договора.

**част ІІ: декларации**

**1.** Запознати сме с проекта на договор, част от документацията за обществената поръчка, и приемаме без възражения неговите клаузи.

**2.** Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена поръчка са валидни до **31.01.2017г**.**,** като в случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката тези условия няма да бъдат променяни за целия срок на договора, освен в предвидените от ЗОП случаи.

**3.** При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**4.** Декларираме, че носим пълна отговорност за вреди, произтекли от доставена от нас стока, неотговаряща на нормативно определените изисквания, когато такава отговорност се предвижда съгласно действащото законодателство и утвърдените правила в областта на енергетиката.

Дата: . **ПОДПИС /И ПЕЧАТ:**

*Име и фамилия*

*качество на представляващия участника*