

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ**

**във връзка**

**с пазарни проучвания**

**ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

**НА**

**АВТОМАТИЗИРАНА ПАРКИНГ СИСТЕМА И СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПАРКОМЕСТА**

*ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА:*

**1.** Входящ билетен терминал - Устройство за издаване на билети (Входен Терминал), позволяващо зареждането с не по-малко от 5000 празни билета с плътност на хартията не по-малка от 160 гр./кв.м. и позволяващо печатането и обработването на не по-малко от 4 билети на минута.

**2.** Термопринтер - с разрешаваща способност не по-малка от 200 DPI. Устройството за издаване на билети трябва да осигурява автономна работа без нужда от почистване и поддръжка за не по малко от 10000 билета. Да има четец за прочитане на безконтактни карти с поддръжка на карти по стандарт 125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1 или еквивалент.

**3.** Изходящ терминал - Устройство за прочитане на билети (Изходен Терминал) с възможност за повторно поемане и съхранение на билета в контейнер. Устройството за прочитане на билети трябва да осигурява автономна работа без нужда от почистване и поддръжка за не по малко от 5000 билета. Да има и четец за прочитане на безконтактни карти с поддръжка на карти по стандарт 125 kHz - ЕМ4102, HITAG 1 или еквивалент.

**4.** Бариера - 100% натовареност 1 сек. вдигане / сваляне. Време за вдигане – макс. 1 секунда и плавен старт и стоп с по-ниска скорост. Време за сваляне – макс. 1 секунда и плавен старт и стоп с по-ниска скорост.

Рамо за Бариера – олекотено.

**5.** Индуктивен датчик – за следене на автомобилите и автоматично затваряне на бариерата след преминаване.

**6.** Конвертор за връзка на цялото паркинг оборудването със софтуера инсталиран на компютър.

**7.** Дисплей, визуализиращ свободните в паркинга места.

**8.** Фискален принтер за издаване на фискални бонове, отговарящ на изискванията заложени в българското законодателство и по-специално НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

**9.** Баркод четец свързан към система, непрекъсваемо ТЗИ-UPS за защита на касата, набор от датчици и сензори, гарантиращи безпроблемното опериране на автоматичния вход / изход.

*Всички компоненти на автоматичния вход, маркировка, обозначение и осветление трябва да са разположени по начин оптимизиращ бързодействието на системата, гарантиращ минимална пропускателна способност от 150 автомобила на час за всеки вход / изход.*

*Устройствата за издаване на билети и за прочитане на безконтактни карти и бариерите да са оборудвани с нагревател с вентилатор и термостат.*

**Цена в лева без ДДС:** *……………….*