**Количествено-стойностна сметка**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„**Строително-монтажни работи по ремонт на покривната конструкция на складови помещения, находящи се в Траурен парк „Централен” – град Пловдив**“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | **мерна единица** | **количество** | **ед. цена в лева** | **обща стойност на СМР в лева** |
|  | **Малък покрив с L=4,50 м** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 33.00 |  |  |
| 2 | Разваляне на летвена обшивка за керемиди по покриви | м2 | 33.00 |  |  |
| 3 | Разваляне челни дъски | м2 | 1,80 |  |  |
| 4 | Подмяна компрометирани елементи на дървената покривна конструкция | м3 | 1,40 |  |  |
| 5 | Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди, при ремонт | м2 | 33.00 |  |  |
| 6 | Обшивка стрехи с дъски надлъжно на фасадата | м | 5.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на челни дъски при покриви, при ремонти | м2 | 1.80 |  |  |
| 8 | Покриване с налични керемиди върху летви | м2 | 33.00 |  |  |
| 9 | Покриване било с налични капаци, включително подмазване | м. | 4.50 |  |  |
| 10 | Подмяна на висящи улуци, при ремонти | м. | 9.00 |  |  |
| 11 | Подмяна на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр. | 2 |  |  |
| 12 | Подмяна на есове от поцинкована ламарина, при ремонти | бр. | 2 |  |  |
| 13 | Подмяна на водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти | м | 6.00 |  |  |
| 14 | Натоварване, транспорт и депо строителни отпадъци | м3 | 2.00 |  |  |
|  | **Голям покрив L=12 м** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж керемиди | м2 | 98.00 |  |  |
| 2 | Разваляне на летвена обшивка за керемиди по покриви | м2 | 98.00 |  |  |
| 3 | Разваляне челни дъски | м2 | 4.80 |  |  |
| 4 | Подмяна компрометирани елементи на дървената покривна конструкция | м3 | 3.49 |  |  |
| 5 | Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди, при ремонти | м2 | 98.00 |  |  |
| 6 | Обшивка стрехи с дъски надлъжно на фасадата | м2 | 13.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на челни дъски при покриви, при ремонти | м2 | 4.80 |  |  |
| 8 | Покриване с налични керемиди върху летви | м2 | 98.00 |  |  |
| 9 | Покриване било с налични капаци, включително подмазване | м | 12.00 |  |  |
| 10 | Подмяна на висящи улуци, при ремонти | м | 24.00 |  |  |
| 11 | Подмяна на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр. | 4 |  |  |
| 12 | Подмяна на есове от поцинкована ламарина, при ремонти | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Подмяна на водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти | м | 12.00 |  |  |
| 14 | Натоварване, транспорт и депо строителни отпадъци | м3 | 4.00 |  |  |
|  | **Обща стойност без включен ДДС:** | | | |  |
|  | **ДДС 20%:** | | | |  |
|  | **Обща стойност с включен ДДС:** | | | |  |