***Количествено-стойностна сметка***

*за изпълнение на обществена поръчка с предмет:*

***„Текущи ремонтни дейности на обекти на община Пловдив“***

***за Обособена позиция №2***

 ***„Хидроизолация под метални трибуни и текущ ремонт на Финален комплекс“***

***Представенa от:***

*(Наименование на участника, ЕИК или друга идентификация)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ по ред* | *Наименование на СМР* | *Мерна единица* | *количество* | *Единична цена в лева без ДДС* | *Обща стойност на СМР в лева без ДДС* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *Четири по пет* *(6=4\*5)* |
| *I. Хидроизолация под метални трибуни на Финален комплекс* |
| *1* | *Почистване на стара хидроизолация* | *м2* | *160* |  |  |
| *2* | *Подготовка на основата* | *м2* | *160* |  |  |
| *3* | *Изпълнение на хидроизолация от PVC* | *м2* | *160* |  |  |
| *4* | *Също, оформяне на холкер* | *м'* | *100* |  |  |
| *5* | *Също, оформяне на воронки по детайл* | *бр.* | *6* |  |  |
| *6* | *Подмяна на воронки* | *бр.* | *6* |  |  |
| *7* | *Разбиване на стара настилка гранитогрес* | *м2* | *32* |  |  |
| *8* | *Изпълнение на заздравяващ и изравнителен слой цементова замазка под хидро- и топлоизолационен пакет* | *м2* | *32* |  |  |
| *9* | *Изпълнение на хидроизолация в два пласта битумна мушама с газопламъчно залепване и пароизолационен слой, вкл. оформяне на холкер по детайл* | *м2* | *32* |  |  |
| *10* | *Изпълнение на 5 см топлоизолация от XPS или еквивалент, по под* | *м2* | *32* |  |  |
| *11* | *Армирана цементова замазка под гранитогрес* | *м2* | *32* |  |  |
| *12* | *Настилка от гранитогрес, с механични показатели за външни подови настилки и цвят по съществуващ образец* | *м2* | *32* |  |  |
| *13* | *Също, оформяне на борд* | *м'* | *60* |  |  |
| *II. Текущ ремонт на Финален комплекс* |
| *14* | *Демонтаж на стар окачен таван* | *м2* | *33* |  |  |
| *15* | *Изпълнение на окачен таван с водоустойчиви пана, по типов детайл, вкл. конструкция* | *м2* | *33* |  |  |
| *16* | *Доставка и монтаж на осветление за окачен таван - модул едно пано* | *бр.* | *12* |  |  |
| *17* | *Подмяна на ключове и контакти* | *бр.* | *20* |  |  |
| *18* | *Подмяна на съществуващ ел. кабел за осветление в окачен таван* | *м'* | *300* |  |  |
| *19* | *Демонтаж на стара алуминиева дограма* | *м2* | *48* |  |  |
| *20* | *Доставка на PVC дограма, петкамерен профил, цвят сив (по образец), отваряемост около 50%, с двоен стъклопакет, нискоемисионно стъкло* | *м2* | *2,5* |  |  |
| *21* | *Обръщане на прозорци с гипсокартон, вътрешно, вкл. шпакловка и боядисване (широчина 25 см)* | *м2* | *2* |  |  |
| *22* | *Подмазване на облицовка врачански камък при монтиран PVC прозорец, външно* | *м2* | *1* |  |  |
| *23*  | *Доставка на алуминиева дограма, цвят бял, отваряемост около 50%, с единично обикновено стъкло*  | *м2* | *45* |  |  |
| *24* | *Доставка и монтаж на алуминиев профил за връзка на алуминиева дограма (обръщане) към съществуваща ламперия* | *м'* | *56* |  |  |
| *25* | *Други* *Пренасяне на строителни отпадъци в рамките на обекта, ръчно* | *м3* | *40* |  |  |
| *26* | *Извозване на строителни отпадъци на депо, вкл. съответните такси, ръчно натоварване и механизирано разтоварване**Забележка: Изключени са отпадъците, които подлежат на рециклиране* | *м3* | *32* |  |  |
| *Обща стойност:* |  |

*Дата:* ***ПОДПИС И ПЕЧАТ:***

*Име и фамилия*

*длъжност на представляващия участника*