**ИНДИКАТИВНА Ценова**

**ОФЕРТА**

за обществена поръчка с предмет:

**„Доставка, монтаж, гаранционна поддръжка на паркинг системи и възстановяване на настилки, по обособени позиции“**

от ……………………………………………………………………….…………………

*(наименование)*

ЕИК/Булстат……………………, представлявано от……………………………………

**I. 1.** Предлагана цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на паркинг система, находяща се на ул. "Дондуков", гр. Пловдив, със следните компоненти и технически параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Брой | Стойност без ДДС |
| ***1.*** Софтуерен пакет - да отчита сумата за платен престой; съставена от микроконтролери за управление и съхранение на локални и системни данни, свързани в мрежа към софтуера за събиране на данни, мониторинг и комуникация; да съществува възможност за управление чрез разпознаване на автомобилни разплащане – на гише или чрез автономни фискализирани разплащателни машини; функциониране с карти или хартиени баркод билети; визуализация на свободни/заети места; | ***1*** |  |
| ***2.*** Софтуерен пакет -да разпознава стандартизирани автомобилни номера на страните от ЕС, както и извън него; управление от една до четири бариери; база данни с разрешени / забранени автомобилни номера; различни типове статистика за всеки един автомобил; | ***1*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3.*** Контролер вход/изход, интерфейс TCP/IP | ***2*** |  |
| ***4.*** Четец за достъп - работна честота 125kHz, разстояние на четене 5-10см, работна температура - 150С - +650С, IP 53, размери 102х43х16мм | ***2*** |  |
| ***5.*** Стойка за VІР четец | ***2*** |  |
| ***6.*** Програматор за карти, захранване през USB | ***1*** |  |
| ***7.*** Индуктивен датчик - двуканален | ***2*** |  |
| ***8.*** Индуктивна примка | ***4*** |  |
| ***9.*** Камера - 2 мегапикселова IP водоустойчива с инфрачервено осветление до 60 метра, 1920х1080 с 25 кад/сек, 1/3” CMOS сензор, моторизиран варифокален обектив 2.7-12мм, хоризонтален ъгъл  на видимост 99°~37°, дистанционно управление на фокус и зум, c механичен IR филтър, 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), 3D шумов филтър, WDR 120dB, BLC, AWB, AGC,  H.264+, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB, наблюдение през моб. тел., безплатен софтуер за запис за външен монтаж, IP67, PoE,12VDC, 13W. Съвместими аксесоари за монтаж: PFA122, PFA135, PFA130-E | ***4*** |  |
| ***10.*** Кутия за връзки – водоустойчива, материал – алуминий., товар - 3кг, тегло 0,35кг., размери: Ф124x41mm. | ***4*** |  |
| ***11.*** PoE инжектор - предаване до 100м, 48VDC, max.15.4W, ниво 2 на гръмозащита и защита от електростатичен разряд, захранване 220VAC. | ***4*** |  |
| ***12.*** 4-канален мрежови видeoрекордер, работещ с камери с резолюция до 8MР, преглед на живо или плейбек 1 камера 8Мр, 4 камери с 1080p, вграден Web сървър, H.265/H.264, честотна лента 80Mbps общо за всички канали, предалармен и следалармен запис, търсене по дата / час / събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, 1 SATA HDD (до 6TB), 2 USB2.0, 1 VGA и 1 HDMI изходи, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, до 130 дистанционни потребителя едновременно, размери 266x220х45mm, DC12V/2A ,3W . | ***1*** |  |
| ***13.*** Твърд диск 1 ТВ (с включен монтаж, настройка и гаранционна поддръжка) | ***1*** |  |
| ***14.*** 8-портов суич 10/100/1000Mbps | ***1*** |  |
| ***15.*** Стойка за видеокамера | ***4*** |  |
| ***16.*** Захранващ блок | ***2*** |  |
| ***17.*** Компютърна конфигурация - Intel I5, HDD 2TB, RAM 4GB, SVGA 1GB, OS Windows 10 (без монитор) | ***1*** |  |
| ***18.*** LCD цветен монитор, широкоекранен - 16:9, технология – LED, резолюция - 1920x1080, време за реакция - 5ms, яркост - 200cd/m2,  динамичен контраст – 5M:1, ъгъл на видимост 90°, VGA, размери с поставка – 508x386x187 mm, цвят – черен, 220VAC с адаптер, 18W. | ***1*** |  |
| ***19.*** Карта безконтактна, 86х54х1.8mm, 125KHz, обхват 5/15 см. | ***150*** |  |
| ***20.*** Бариера 620 Standard | ***2*** |  |
| ***21***. Стандартно рамо 3,815 м | ***2*** |  |
| ***22.*** Плоча за рамо 615/620 | ***2*** |  |
| ***23***. Фундаментна плоча | ***2*** |  |
| ***24.*** Защитни фотоклетки FAAC XP20 D | ***2*** |  |
| ***25.*** Колона за фотоклетка FAAC XP | ***2*** |  |
| ***26.*** Програмиране на карта/чип | ***150*** |  |
| ***27.*** Отпечатване на едностранно лого | ***150*** |  |
| ***28.*** Проект на картите - графичен дизайн - еднократно | ***1*** |  |
| ***29.*** Опроводяване - ориентировъчна стойност | ***1*** |  |
| ***30.*** Монтаж, настройка и пуск | ***1*** |  |
| ***Обща стойност без ДДС:*** | |  |
| ***ДДС:*** | |  |
| ***Обща стойност без ДДС:*** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Инсталационни дейности – единични цени* | | |
| Наименование | М.ед*.* | Стойност без ДДС |
| ***1.*** Доставка и полагане на СВТ 3х2,5 | ***м*** |  |
| ***2.*** Доставка и полагане на ШВПЛ-Б 2х0.75 | ***м*** |  |
| ***3.*** Доставка и полагане на F/UTP cat.5e PVC | ***м*** |  |
| ***4.*** Доставка и полагане на ELAN 8x0.22 n/sh | ***м*** |  |
| ***5.*** Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба ф 19 | ***м*** |  |
| ***6.*** Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба ф 23 | ***м*** |  |
| ***7.*** Доставка и полагане на PVC армирана гофрирана тръба ф 20 | ***м*** |  |
| ***8.*** Доставка и полагане на PVC армирана гофрирана тръба ф 25 | ***м*** |  |
| ***Обща стойност без ДДС:*** | |  |
| ***ДДС:*** | |  |
| ***Обща стойност без ДДС:*** | |  |

**I. 2.** Предлагана цена за СМР на горепосочения обект (играждане на бетонен остров, включително разваляне и възстановяване на паваж за индуктивни примки, както и прокопаване на кабелно трасе от острова към КПП-то и др. при необходимост дейности):…………лв. без ДДС., съответно ………лв. с ДДС.

**I. 3. Предлагана обща цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на паркинг система, находяща се на ул. "Дондуков", гр. Пловдив с включени дейности по възстановяване на настилки:………..лв. без ДДС, съответно …………лв. с ДДС.**

**II. 1.** Предлагана цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на автоматична бариера, находяща се до ОД на МВР, гр. Пловдив, със следните компоненти и технически параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Брой | Стойност без ДДС |
| ***1.*** Бариера 615 BPR Standard – в комплект със стандартно рамо 4.85 м, балансираща пружина, плоча за рамо, 615/620, фундаментна плоча) | ***1*** |  |
| ***2.*** Монтаж, настройка и пуск на системата | ***1*** |  |
| ***3.***Защитни безжични фотоклетки (доставка и монтаж) еднократно | ***1*** |  |
| ***Обща стойност без ДДС:*** | |  |
| ***ДДС:*** | |  |
| ***Обща стойност без ДДС:*** | |  |

**II. 2.** Предлагана цена за СМР на горепосочения обект (играждане на бетонен остров, включително разваляне и възстановяване на паваж за индуктивни примки, както и прокопаване на кабелнотрасе от острова към КПП-то и др. при необходимост дейности):…………лв. без ДДС., съответно ………лв. с ДДС.

**II. 3. Предлагана обща цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на автоматична бариера, находяща се до ОД на МВР, гр. Пловдив с включени дейности по възстановяване на настилки:………..лв. без ДДС, съответно …………лв. с ДДС.**

**III. 1.** Предлагана цена доставка и монтаж на кабинка за охрана, находяща се до ОД на МВР, гр. Пловдив, със следните технически параметри параметри:

- Размери на кабинката: 210/210

- Материал: метални части от поцинкована стомана, стени от сандвич панели с изолация EPS

- Товароносимост на шасито: 200 кг/кв.м.

**III. 2.** Предлагана цена за СМР на горепосочения обект (играждане на бетонен остров, включително разваляне и възстановяване на паваж за индуктивни примки, както и прокопаване на кабелно трасе от острова към КПП-то и др. при необходимост дейности):…………лв. без ДДС., съответно ………лв. с ДДС.

**III. 3.** **Предлагана обща цена за доставка и монтаж на кабинка за охрана, находяща се до ОД на МВР, гр. Пловдив, с включени дейности по възстановяване на настилки:………...лв. без ДДС, съответно………..лв. с ДДС.**

**IV. 1.** Предлагана цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на паркинг система, находяща се на ул. "Железарска", гр. Пловдив, със следните компоненти и технически параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Брой | Стойност без ДДС |
| ***1.*** Софтуерен пакет - да отчита сумата за платен престой; съставена от микроконтролери за управление и съхранение на локални и системни данни, свързани в мрежа към софтуера за събиране на данни, мониторинг и комуникация; да съществува възможност за управление чрез разпознаване на автомобилни разплащане – на гише или чрез автономни фискализирани разплащателни машини; функциониране с карти или хартиени баркод билети; визуализация на свободни/заети места; | ***1*** |  |
| ***2.*** Софтуерен пакет -да разпознава стандартизирани автомобилни номера на страните от ЕС, както и извън него; управление от една до четири бариери; база данни с разрешени / забранени автомобилни номера; различни типове статистика за всеки един автомобил; | ***1*** |  |
| ***3.*** Софтуер за отдалечен достъп или допълнително разплащателно гише за паркинг система | ***1*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4.*** Контролер вход/изход, интерфейс TCP/IP | ***2*** |  |
| ***5.*** Четец за достъп - работна честота 125kHz, разстояние на четене 5-10см, работна температура - 150С - +650С, IP 53, размери 102х43х16мм | ***1*** |  |
| ***6.*** Стойка за VІР четец | ***1*** |  |
| ***7.*** Програматор за карти, захранване през USB | ***1*** |  |
| ***8.*** Индуктивен датчик - двуканален | ***1*** |  |
| ***9.*** Индуктивна примка | ***2*** |  |
| ***10.*** Камера - 2 мегапикселова IP водоустойчива с инфрачервено осветление до 60 метра, 1920х1080 с 25 кад/сек, 1/3” CMOS сензор, моторизиран варифокален обектив 2.7-12мм, хоризонтален ъгъл  на видимост 99°~37°, дистанционно управление на фокус и зум, c механичен IR филтър, 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), 3D шумов филтър, WDR 120dB, BLC, AWB, AGC,  H.264+, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB, наблюдение през моб. тел., безплатен софтуер за запис за външен монтаж, IP67, PoE,12VDC, 13W. Съвместими аксесоари за монтаж: PFA122, PFA135, PFA130-E | ***2*** |  |
| ***11.*** Инфрачервен прожектор до 60 м, светлинен ъгъл 300, за външен и вътрешен монтаж, IP66, 9бр. 1W IR диодa 850 nm, 220VAC, 12W. | ***1*** |  |
| ***12.*** Кутия за връзки – водоустойчива, материал – алуминий., товар - 3кг, тегло 0,35кг., размери: Ф124x41mm. | ***2*** |  |
| ***13.*** Стойка за видеокамера | ***2*** |  |
| ***14.*** Гигабитов PoE инжектор 10/100/1000Mbps, предаване на захранване и данни до 100м, 54VDC, max.30W, вградена на гръмозащита и защита от електростатичен разряд, захранване 220VAC. | ***2*** |  |
| ***15.*** 4-канален мрежови видeoрекордер, работещ с камери с резолюция до 8MР, преглед на живо или плейбек 1 камера 8Мр, 4 камери с 1080p, вграден Web сървър, H.265/H.264, честотна лента 80Mbps общо за всички канали, предалармен и следалармен запис, търсене по дата / час / събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, 1 SATA HDD (до 6TB), 2 USB2.0, 1 VGA и 1 HDMI изходи, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, до 130 дистанционни потребителя едновременно, размери 266x220х45mm, DC12V/2A ,3W. \*Без твърд диск | ***1*** |  |
| ***16.*** Твърд диск 1 ТВ (с включен монтаж, настройка и гаранционна поддръжка) | ***1*** |  |
| ***17.*** 8-портов суич 10/100/1000Mbps | ***1*** |  |
| ***18.*** Захранващ блок | ***1*** |  |
| ***19.*** Компютърна конфигурация - Intel I5, HDD 2TB, RAM 4GB, SVGA 1GB, OS Windows 10 (без монитор) | ***1*** |  |
| ***20.*** LCD цветен монитор, широкоекранен - 16:9, технология – LED, резолюция - 1920x1080, време за реакция - 5ms, яркост - 200cd/m2,  динамичен контраст – 5M:1, ъгъл на видимост 90°, VGA, размери с поставка – 508x386x187 mm, цвят – черен, 220VAC с адаптер, 18W. | ***2*** |  |
| ***21.*** Карта безконтактна, 86х54х1.8mm, 125KHz, обхват 5/15 см. | ***150*** |  |
| ***22.*** Бариера 620 Standard | ***2*** |  |
| ***23***. Стандартно рамо 3,815 м | ***2*** |  |
| ***24.*** Плоча за рамо 615/620 | ***2*** |  |
| ***25***. Фундаментна плоча | ***2*** |  |
| ***26.*** Защитни фотоклетки FAAC XP20 D | ***2*** |  |
| ***25.*** Колона за фотоклетка FAAC XP | ***2*** |  |
| ***26.*** Програмиране на карта/чип | ***150*** |  |
| ***27.*** Отпечатване на едностранно лого | ***150*** |  |
| ***28.*** Проект на картите - графичен дизайн - еднократно | ***1*** |  |
| ***29.*** Опроводяване - ориентировъчна стойност | ***1*** |  |
| ***30.*** Монтаж, настройка и пуск | ***1*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инсталационни дейности – единични цени | | |
| Наименование | М.ед*.* | Стойност без ДДС |
| ***1.*** Доставка и полагане на СВТ 3х2,5 | ***м*** |  |
| ***2.*** Доставка и полагане на ШВПЛ-Б 2х0.75 | ***м*** |  |
| ***3.*** Доставка и полагане на F/UTP cat.5e PVC | ***м*** |  |
| ***4.*** Доставка и полагане на ELAN 8x0.22 n/sh | ***м*** |  |
| ***5.*** Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба ф 19 | ***м*** |  |
| ***6.*** Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба ф 23 | ***м*** |  |
| ***7.*** Доставка и полагане на PVC армирана гофрирана тръба ф 20 | ***м*** |  |
| ***8.*** Доставка и полагане на PVC армирана гофрирана тръба ф 25 | ***м*** |  |

**IV. 2.** Предлагана цена за СМР на горепосочения обект (играждане на бетонен остров, включително разваляне и възстановяване на паваж за индуктивни примки, както и прокопаване на кабелно трасе от острова към КПП-то и др. при необходимост дейности):…………лв. без ДДС., съответно ………лв. с ДДС.

**IV. 3. Предлагана обща цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на паркинг система, находяща се на ул. "Железарска", гр. Пловдив с включени дейности по възстановяване на настилки:………..лв. без ДДС, съответно …………лв. с ДДС.**

**Дата: ……………**

**Представляващ ………………………….……**

**(имена, подпис, печат)**