Приложение №1

Технически спецификации

по обществена поръчка -открита процедура с предмет:

**„Доставки на 3 (три) броя употребявана специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 (два) броя самосвали и 1 (един) брой контейнеровоз“**

I. Минимални технически изисквания, на които трябва да отговаря доставената специализирана техника – самосвал:

Машината да е употребяван самосвал и да притежава следните работни параметри:

1.Година на производство – не по-рано от 2000г.

2. Пробег не повече от 300 000км.;

3. Гориво на двигател – дизел;

4. Мощност не по-малка от 150 конски сили

5. Общо тегло-мин. 7 500кг.;

6.Колесна формула – 4X2 двуосна;

7. Скоростна кутия – механична, автоматична или полуавтоматична;

8. Моторна спирачка;

9. Сирена със заден ход;

10. Товароносимост не по-малка от 3 500кг.;

11. Дължина на платформата – от 2800мм. до 5000мм.

12. Ширина на платформата - от 1800мм. до 2600мм.

13. Вътрешно управление на платформата;

II. Минимални технически изисквания, на които трябва да отговаря доставената специализирана техника – контейнеровоз:

Машината да е употребяван контейнеровоз и да притежава следните работни параметри:

1. Пробег не повече от 300 000км.;

2. Гориво на двигател – дизел;

3. Мощност – от 200 конски сили до 280 конски сили;

4. Общо тегло – от 15 000кг. до 18 000кг.;

5. Колесна формула – 4X2 двуосна;

6. Наличие на двойна гума при втората ос;

7. Разстояние между осите до 4 000мм.;

8. Скоростна кутия – механична;

9. Брой скорости – 8 скорости напред;

10. Ресорно окачване – наличие на преден мост;

11. Въздушно окачване – наличие на заден мост;

12. Отопляем въздухоизсушител;

13. Моторна спирачка;

14. Въздушен компресор;

15. Сирена за заден ход;

16. Товароподемност при разпънати рамена –мин. 7 000кг.;

17. Височина на рамената в свита позиция в работен режим –макс. 3200мм.;

18. Височина на рамената в разгъната позиция в работен режим-макс. 4600мм.

19. Разстояние между рамената – мин. 1800мм.;

20. Вътрешно управление на рамената.

Изготвил:……………

/Георги Събев-Координатор, производство/