**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните ѝ звена.“**

* 1. ***Изисквания към изпълнение на поръчката.***
	2. ***Общи изисквания към изпълнението на поръчката:***

Доставяните по време на изпълнение на поръчката автомобилни гуми трябва да:

* са оригинални, с гарантиран произход, нови и неупотребявани. Не се допуска предлагането на реплики на оригинални марки, както и пълен или частичен регенерат;
* са в съответствие с действащите български и европейски стандарти и норми;
* са радиални с ясно видима маркировка върху тях за конструктивните и експлоатационни качества на гумата;
* са с ясно видима маркировка относно датата на производство и да са произведени до 12 (дванадесет) месеца преди датата на доставката;
* са годни за използване при географско-климатичните условия на Република България;
* са издръжливи на киселинни и алкални въздействия на веществата, с които се обработва пътното платно, особено при зимни условия;
* са с ясно видима маркировка относно спазването на европейската норма ЕСЕ – R 30 и/или символ за съответствие с изискванията на Департамента по транспорт на САЩ (DOT) или еквивалент;
* са със силно и здраво зацепване при всякакви пътни и скоростни условия;
* са с широка контактна повърхност и осигуряват равномерно разпределение на налягането върху нея;
* осигуряват бързо и безпроблемно отвеждане на водата;
* са с добри експлоатационни характеристики по отношение на сигурност, аквапланинг, стабилност в завой при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др.;
* отговарят на изискванията за горивна ефективност, сцепление на мокър път и външен шум, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в таблица №1 от настоящата Техническа спецификация.

Доставяните автомобилни гуми трябва да бъдат с положени от завода-производител маркировки и обозначения.

* 1. ***Специални изисквания към летните автомобилни гуми.***

Доставяните летни автомобилни гуми да отговарят на следните изисквания:

* да бъдат предназначени само за движение през пролетно – летния сезон;
* да са изработени от каучукова смес с повече силика за постигане на по-добър контакт, както на суха, така и на мокра пътна настилка;
* да разполагат с минимум два дълбоки надлъжни канали за отвеждане на водата от вътрешността на протектора на гумата, което да й осигурява отлично поведение на мокра настилка (аквапланинг).
	1. ***Специални изисквания към зимните автомобилни гуми.***

Доставяните зимни автомобилни гуми да отговарят на следните изисквания:

* да бъдат предназначени само за движение при зимния сезон;
* да са изработени от подобрена каучукова смес за постигане на по-добър контакт при движение по мокри пътни настилки и заснежени пътища;
* да са с многоградусова конструкция на протектора с различни по вид набраздени грайферни блокчета – минимум три;
* да са с двупосочни ламели, с променлива геометрия.

***2. Технически характеристики.***

Размерите и изискванията към автомобилните гуми за служебните автомобили на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, които ще се доставят на възложителя са посочени в Таблица № 1.

 *Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Размер*** | ***Предназначение*** | ***Горивна ефективност до*** | ***Сцепление с мокра настилка до*** | ***Ниво на шум /db/ до*** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | 155/70 R13 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 2 | 165/70 R13 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 3 | 175/65 R14 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 4 | 175/70 R13 | летни | Е | C | 72 |
| зимни | Е | C | 72 |
| 5 | 175/70 R14 | летни | Е | C | 74 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 6 | 185/65 R14 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 7 | 185/65 R15 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 8 | 185/75R16C/104/102R | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 9 | 195/65 R14 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 10 | 195/65 R15 | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 11 | 195/70 R14 | летни | Е | C | 72 |
| зимни | Е | C | 72 |
| 12 | 195/70 R15/104/102R | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 13 | 195/75 R16C | летни | Е | C | 74 |
| зимни | Е | C | 74 |
| 14 | 205/55 R16 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 73 |
| 15 | 205/60 R15 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 73 |
| 16 | 205/60 R16 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 73 |
| 17 | 205/75R16C/110/108R | летни | Е | C | 72 |
| зимни | Е | C | 74 |
| 18 | 215/55 R17 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 72 |
| 19 | 215/60 R16 | летни | С | С | 72 |
| зимни | С | С | 72 |
| 20 | 215/75R16C/113/111R | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 21 | 225/70 R15C | летни | C | C | 71 |
| зимни | C | C | 73 |
| 22 | 235/65 R16C | летни | Е | C | 73 |
| зимни | Е | C | 74 |
| 23 | 235/75 R15C | летни | Е | C | 72 |
| зимни | Е | C | 73 |
| 24 | 295/80 R 22.5/152/148M | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 74 |
| всесезонни | Е | Е | 75 |
| 24 | 185R14C/102/100N | летни | E | E | 72 |
| зимни | E | E | 72 |
| 25 | 195R14C/106/104Q | летни | E | E | 73 |
| зимни | E | E | 73 |
| 26 | 205/75R17.5 | всесезонни | Е | Е | 74 |
| 27 | 215/75 R16C | летни | C | C | 74 |
| зимни | C | C | 74 |
| 28 | 215/75R17.5/126/124L | всесезонни | E | E | 76 |
| 29 | 265/70 R16 | всесезонни | E | E | 72 |
| 30 | 245/70R19.5/141/104J | всесезонни | E | E | 72 |
| 31 | 265/70 R 19.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 32 | 315/70 R 22.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 33 | 315/80 R 22.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 34 | 11.00 R22.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 35 | 12.00 R20/154/149 J,K | всесезонни | E | E | 72 |
| 36 | 12.00 R22.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 37 | 15.5-38 PR10 | всесезонни | E | E | 72 |
| 38 | 15.5.2025 | всесезонни | E | E | 72 |
| 39 | 15.5/80-24 | всесезонни | E | E | 72 |
| 40 | 12.5/18TL | всесезонни | E | E | 72 |
| 41 | 16.9-28TL | всесезонни | E | E | 72 |
| 42 | 235/75/17.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 43 | 9.5R17.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 44 | 9/20 14PR-MT131 | всесезонни | E | E | 72 |
| 45 | 295/80 R 22.5 | всесезонни | E | E | 72 |
| 46 | Гуми електрокар 23x5x10 | всесезонни | E | E | 72 |
| 47 | 235/55/R17 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 72 |
| 48 | 225/65/16 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 72 |
| 49 | 225/55/17 | летни | C | C | 72 |
| зимни | C | C | 72 |
| 50 | 215/70R15C | всесезонни | C | C | 74 |
| 51 | 205/70R16C | всесезонни | E | E | 74 |

1. ***Гаранционен срок.***

Предлаганите от Участниците автомобилни гуми трябва да имат гаранционен срок при експлоатация не по-малък от 12 месеца или експлоатационен пробег не по-малък от 40 000 км, считано от датата на доставката, удостоверена с двустранен приемо-предавателен протокол, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо.

Гаранцията трябва да покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

1. ***Техническа документация.***

Доставката на автомобилни гуми трябва да бъде съпроводена с представянето на следните документи, доказващи осигуряване на изискуемото от Възложителя качество, както следва:

- документ за произход на стоките;

- гаранционна карта (писмена гаранция) за предоставена гаранция, съгласно действащото приложимо законодателство;

- инструкция за експлоатация и съхранение с оглед спазването на гаранционните условия

Документите, съпровождащи доставката трябва да бъдат представени на български език.

***Забележка:*** *Когато Участникът доставя автомобилни гуми, чиито стандарти са различни от стандартите, посочени в настоящата Техническа спецификация, то той трябва да докаже в при доставката с подходящи средства, че доставените от него автомобилни гуми отговарят по еквивалентен начин на изискванията, определени в настоящия документ.*